From e155e01ce778a6bf6349f90457859edf20f3cf52 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Thu, 10 Oct 2019 11:09:59 +0200
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20sm=C3=A5stavelser=20i=20Kallibrering.tex?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/Kallibrering.tex | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/Kallibrering.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/Kallibrering.tex b/Dokument/Designspec/events/Kallibrering.tex
index 5d2e288..4ab48fe 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/Kallibrering.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/Kallibrering.tex
@@ -2,9 +2,9 @@ För att optimera bilarnas körning och varvtid så kommer bilarna behöva
 kalibreras. Enligt kravsspecifikation punkt 22 får det inte genomföras fler än
 5 kalibreringsvarv för att uppfylla kraven till punkt 20 och 21.
 
-Kalibreringsvarven kommer att behöva ta hänsyn till tre moment. Den första att
-identifiera vilken konstant en bil behöver, den andra för att optimera för
-gemensam varvtid och den tredje för att optimera den valda varvtiden. Vid
+Kalibreringsvarven kommer att behöva ta hänsyn till tre moment. Det första momentet är att
+identifiera vilken konstant en bil behöver, det andra momentet är att optimera för
+gemensam varvtid och det tredje är att optimera den valda varvtiden. Vid
 kalibreringsvarven kommer den mesta kalibreringen göras för att identifiera
 vilken konstant en bil har. Med indata kommer programmet kunna göra beräkningar
 om vilka konstanter som ska användas till vardera bilars körning. Under
-- 
cgit v1.2.1

