From 10665954773002ebaf0ebc1efa9f8dcb06e15562 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 15 Oct 2019 12:09:50 +0200
Subject: =?UTF-8?q?80-tecken=20maximal=20radl=C3=A4ngd?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 14 ++++++++++----
 1 file changed, 10 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index 6be5833..9298182 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,5 +1,11 @@
-Enligt kravspecifikationen ska systemet detektera att en bil åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
-inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
-fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
-och användaren trycker på ``fortsätt'' på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter ytterligare 5 sekunder ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen har åkt av banan.
+Enligt kravspecifikationen ska systemet detektera att en bil åkt av banan inom
+10 sekunder. Om systemet inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den
+senaste givaren antas bilen ha fastnat eller åkt av banan och programmet pausas
+tills bilen är på banan igen och användaren trycker på ``fortsätt'' på
+displayen. Med givarnas förväntade tidspassering ska programmet kunna se att en
+bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte
+passerat någon av givarna inom fem sekunder kan programmet öka spänningsnivån
+gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter
+ytterligare 5 sekunder ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen
+har åkt av banan.
 
-- 
cgit v1.2.1

