From 994bbba7fa840f703b908a4215df97c3fafe7dca Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Mon, 7 Oct 2019 17:36:57 +0200
Subject: =?UTF-8?q?L=C3=A4gg=20till=20grundstruktur?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
-- 
cgit v1.2.1


From c86f51abc60750c760399e3f25ff27d97256f519 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 8 Oct 2019 16:10:11 +0200
Subject: Strukturering

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index e69de29..cb2e122 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -0,0 +1,3 @@
+Programmet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Detta
+ska göras genom att felvarna, avbryta programmet och skriva ut detta på
+displayen om programmet inte registrerar en ny givare inom dessa tio sekunder.
-- 
cgit v1.2.1


From 0d2d380425dcb8e7cc0fc828159beb6d9f334249 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 8 Oct 2019 16:57:33 +0200
Subject: =?UTF-8?q?Spr=C3=A5k=20-=20av=C3=A5kning?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 8 +++++---
 1 file changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index cb2e122..c13a844 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,3 +1,5 @@
-Programmet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Detta
-ska göras genom att felvarna, avbryta programmet och skriva ut detta på
-displayen om programmet inte registrerar en ny givare inom dessa tio sekunder.
+Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
+inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste antas bilen ha
+fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
+och användaren trycker på ``fortsätt'' på displayen.
+
-- 
cgit v1.2.1


From b66276cbf73b354ba86aafeafa0bdc3044a4509a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Wed, 9 Oct 2019 21:48:39 +0200
Subject: Text justering i off-circuit.tex

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index c13a844..3f11903 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
 Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
-inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste antas bilen ha
+inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
 fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
 och användaren trycker på ``fortsätt'' på displayen.
 
-- 
cgit v1.2.1


From ab43d36925a699d43f8b9fecf58e80ca67d4775d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Sun, 13 Oct 2019 17:42:02 +0200
Subject: =?UTF-8?q?Lade=20till=20text=20p=C3=A5=20off-circuit.tex?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index 3f11903..6c242cf 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
 Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
 inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
 fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
-och användaren trycker på ``fortsätt'' på displayen.
+och användaren trycker på "fortsätt" på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering så ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder så kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Om ingen givare ger utslag inom fem sekunder till så ska programmet pausas och displayen skriva ut att det gjort det.
 
-- 
cgit v1.2.1


From eb2fe135ca33a5e3fe26725e46e6202586c3be3e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Mon, 14 Oct 2019 10:19:27 +0200
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20i=20off-circuit.tex=20och=20f=C3=B6rstyd?=
 =?UTF-8?q?ligade=20vad=20vi=20faktiskt=20menade=20med=20det=20vi=20hade?=
 =?UTF-8?q?=20skrivit.?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index 6c242cf..5a5302f 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
 Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
 inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
 fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
-och användaren trycker på "fortsätt" på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering så ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder så kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Om ingen givare ger utslag inom fem sekunder till så ska programmet pausas och displayen skriva ut att det gjort det.
+och användaren trycker på "fortsätt" på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering så ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder så kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter ytterligare 5 sekunder så ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen har åkt av banan.
 
-- 
cgit v1.2.1


From 3ad5a76cddd709055d58356f01e52e98bc9f5fbd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Mon, 14 Oct 2019 21:03:06 +0200
Subject: =?UTF-8?q?Korrekturl=C3=A4ste?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index 5a5302f..08106ed 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
 Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
 inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
 fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
-och användaren trycker på "fortsätt" på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering så ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder så kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter ytterligare 5 sekunder så ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen har åkt av banan.
+och användaren trycker på \textquotedbl fortsätt\textquotedbl på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering så ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder så kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter ytterligare 5 sekunder så ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen har åkt av banan.
 
-- 
cgit v1.2.1


From 294c6bf20787d2c751f323ef7152a14b5432e20d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 15 Oct 2019 12:01:29 +0200
Subject: =?UTF-8?q?Spr=C3=A5k=20och=20stavning?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index 08106ed..6be5833 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
-Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
+Enligt kravspecifikationen ska systemet detektera att en bil åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
 inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
 fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
-och användaren trycker på \textquotedbl fortsätt\textquotedbl på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering så ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder så kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter ytterligare 5 sekunder så ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen har åkt av banan.
+och användaren trycker på ``fortsätt'' på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter ytterligare 5 sekunder ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen har åkt av banan.
 
-- 
cgit v1.2.1


From 10665954773002ebaf0ebc1efa9f8dcb06e15562 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 15 Oct 2019 12:09:50 +0200
Subject: =?UTF-8?q?80-tecken=20maximal=20radl=C3=A4ngd?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex | 14 ++++++++++----
 1 file changed, 10 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
index 6be5833..9298182 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/off-circuit.tex
@@ -1,5 +1,11 @@
-Enligt kravspecifikationen ska systemet detektera att en bil åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
-inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
-fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
-och användaren trycker på ``fortsätt'' på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter ytterligare 5 sekunder ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen har åkt av banan.
+Enligt kravspecifikationen ska systemet detektera att en bil åkt av banan inom
+10 sekunder. Om systemet inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den
+senaste givaren antas bilen ha fastnat eller åkt av banan och programmet pausas
+tills bilen är på banan igen och användaren trycker på ``fortsätt'' på
+displayen. Med givarnas förväntade tidspassering ska programmet kunna se att en
+bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte
+passerat någon av givarna inom fem sekunder kan programmet öka spänningsnivån
+gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter
+ytterligare 5 sekunder ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen
+har åkt av banan.
 
-- 
cgit v1.2.1

