From 3124ada5b4a45e4ebf5ed8ef0e58ee5b7b4f69b1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 8 Oct 2019 01:25:32 +0200
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndringar?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 0
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Dokument/Designspec/events/start.tex

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
new file mode 100644
index 0000000..e69de29
-- 
cgit v1.2.1


From 4e5db6f341fea775deb97dbb77d3940942ff97a3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Tue, 8 Oct 2019 15:40:08 +0200
Subject: =?UTF-8?q?lagit=20in=20grundl=C3=A4ggande=20br=C3=B6dtext=20f?=
 =?UTF-8?q?=C3=B6r=20starten?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index e69de29..30466d0 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -0,0 +1 @@
+Innan målgivaren hittar vi ett läge eller konstant där alla bilar är körbara och inte fastnar. Till första givaren behåller bilen den spänning den behövde för att börja rulla och vi kan därefter veta hur lång tid det tagit mellan start och och första givaren. Med det kan vi räkna ut vilket vilken konstant (k) som bilen behöver. 
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.1


From 6d152de38bfd43bae01d07f2e265056db8205e66 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Tue, 8 Oct 2019 16:01:59 +0200
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20ett=20stycke=20i=20start?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 30466d0..50481cf 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1 +1 @@
-Innan målgivaren hittar vi ett läge eller konstant där alla bilar är körbara och inte fastnar. Till första givaren behåller bilen den spänning den behövde för att börja rulla och vi kan därefter veta hur lång tid det tagit mellan start och och första givaren. Med det kan vi räkna ut vilket vilken konstant (k) som bilen behöver. 
\ No newline at end of file
+Innan målgivaren hittar vi ett läge där alla bilar är körbara och inte fastnar. Till första givaren behåller bilen den spänning den behövde för att börja rulla och vi kan därefter veta hur lång tid det tagit mellan start och och första givaren. Med det kan vi räkna ut vilket vilken konstant (k) som bilen behöver. 
\ No newline at end of file
-- 
cgit v1.2.1


From c86f51abc60750c760399e3f25ff27d97256f519 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 8 Oct 2019 16:10:11 +0200
Subject: Strukturering

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 50481cf..4f0f30c 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1 +1,4 @@
-Innan målgivaren hittar vi ett läge där alla bilar är körbara och inte fastnar. Till första givaren behåller bilen den spänning den behövde för att börja rulla och vi kan därefter veta hur lång tid det tagit mellan start och och första givaren. Med det kan vi räkna ut vilket vilken konstant (k) som bilen behöver. 
\ No newline at end of file
+Innan målgivaren hittar vi ett läge där alla bilar är körbara och inte fastnar.
+Till första givaren behåller bilen den spänning den behövde för att börja rulla
+och vi kan därefter veta hur lång tid det tagit mellan start och och första
+givaren. Med det kan vi räkna ut vilket vilken konstant (k) som bilen behöver. 
-- 
cgit v1.2.1


From bf1d7fbea7379613c689167903da66ff2dea69d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 8 Oct 2019 16:53:36 +0200
Subject: =?UTF-8?q?Spr=C3=A5k=20-=20start?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 9 +++++----
 1 file changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 4f0f30c..1476186 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,4 +1,5 @@
-Innan målgivaren hittar vi ett läge där alla bilar är körbara och inte fastnar.
-Till första givaren behåller bilen den spänning den behövde för att börja rulla
-och vi kan därefter veta hur lång tid det tagit mellan start och och första
-givaren. Med det kan vi räkna ut vilket vilken konstant (k) som bilen behöver. 
+För att systemet ska hitta en spänning som gör att bilen börjar rulla men inte
+åker av banan i första kurvan ökas spänningen i början lite i taget tills bilen
+passerar den första givaren. Efter det tar det vanliga systemet vid och
+kontrollerar bilens förväntade position mot dess uträknade position.
+
-- 
cgit v1.2.1


From 5a83c09a6d0f8f168ce5c92f54bec6d70b7ff8e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Wed, 9 Oct 2019 20:35:08 +0200
Subject: Omformulerade och lade till detaljer vid start

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 1476186..576e149 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
-För att systemet ska hitta en spänning som gör att bilen börjar rulla men inte
-åker av banan i första kurvan ökas spänningen i början lite i taget tills bilen
-passerar den första givaren. Efter det tar det vanliga systemet vid och
-kontrollerar bilens förväntade position mot dess uträknade position.
+Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska börja rulla men inte
+så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen
+passerat den första givaren. Därefter ska programmet kunna göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och det vanliga systemet ska ta vid och
+kontrollera bilens förväntade position mot dess uträknade position.
 
-- 
cgit v1.2.1


From 057c213e140dca7b3a41cd56740c5a275bbeec24 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Thu, 10 Oct 2019 10:45:24 +0200
Subject: Struktur

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 10 ++++++----
 1 file changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 576e149..6028b8e 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,5 +1,7 @@
-Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska börja rulla men inte
-så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen
-passerat den första givaren. Därefter ska programmet kunna göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och det vanliga systemet ska ta vid och
-kontrollera bilens förväntade position mot dess uträknade position.
+Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen
+ska börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början
+ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat den första givaren.
+Därefter ska programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen
+och det vanliga systemet ska ta vid och kontrollera bilens förväntade position
+mot dess uträknade position.
 
-- 
cgit v1.2.1


From f8963791eba1951e22be60404764ab86101c7996 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Thu, 10 Oct 2019 11:15:20 +0200
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20i=20Processchema.pdf?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 10 ++++++----
 1 file changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 576e149..6028b8e 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,5 +1,7 @@
-Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska börja rulla men inte
-så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen
-passerat den första givaren. Därefter ska programmet kunna göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och det vanliga systemet ska ta vid och
-kontrollera bilens förväntade position mot dess uträknade position.
+Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen
+ska börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början
+ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat den första givaren.
+Därefter ska programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen
+och det vanliga systemet ska ta vid och kontrollera bilens förväntade position
+mot dess uträknade position.
 
-- 
cgit v1.2.1


From d36397db49b2a771184511163d219606431a2f93 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Thu, 10 Oct 2019 11:18:49 +0200
Subject: =?UTF-8?q?F=C3=B6rtydligande=20om=20starten?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 6028b8e..76339f7 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,7 +1,8 @@
-Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen
-ska börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början
-ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat den första givaren.
-Därefter ska programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen
-och det vanliga systemet ska ta vid och kontrollera bilens förväntade position
-mot dess uträknade position.
+Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska
+börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska
+därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat målgivaren. När bilen
+passerat målgivaren bibehålls spänningsnivån tills nästa givaren passeras.
+Då kan programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och
+det vanliga systemet kan ta vid och kontrollera bilens förväntade position mot
+dess uträknade position.
 
-- 
cgit v1.2.1


From 294c6bf20787d2c751f323ef7152a14b5432e20d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 15 Oct 2019 12:01:29 +0200
Subject: =?UTF-8?q?Spr=C3=A5k=20och=20stavning?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 98af554..6f2defc 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
 Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska
 börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska
 därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat målgivaren. När bilen
-passerat målgivaren bibehålls spänningsnivån tills nästa givaren passeras.
+passerat målgivaren bibehålls spänningsnivån tills nästa givare passeras.
 Då kan programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och
 det vanliga systemet kan ta vid och kontrollera bilens förväntade position mot
 dess uträknade position.
-- 
cgit v1.2.1


From 10665954773002ebaf0ebc1efa9f8dcb06e15562 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 15 Oct 2019 12:09:50 +0200
Subject: =?UTF-8?q?80-tecken=20maximal=20radl=C3=A4ngd?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 6f2defc..5a5beeb 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,7 +1,7 @@
-Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska
-börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska
-därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat målgivaren. När bilen
-passerat målgivaren bibehålls spänningsnivån tills nästa givare passeras.
-Då kan programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och
-det vanliga systemet kan ta vid och kontrollera bilens förväntade position mot
-dess uträknade position.
+Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen
+ska börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början
+ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat målgivaren. När
+bilen passerat målgivaren bibehålls spänningsnivån tills nästa givare passeras.
+Då kan programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och det
+vanliga systemet kan ta vid och kontrollera bilens förväntade position mot dess
+uträknade position.
-- 
cgit v1.2.1

