From f8963791eba1951e22be60404764ab86101c7996 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Thu, 10 Oct 2019 11:15:20 +0200
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20i=20Processchema.pdf?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/start.tex | 10 ++++++----
 1 file changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/start.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/start.tex b/Dokument/Designspec/events/start.tex
index 576e149..6028b8e 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/start.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/start.tex
@@ -1,5 +1,7 @@
-Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska börja rulla men inte
-så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen
-passerat den första givaren. Därefter ska programmet kunna göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och det vanliga systemet ska ta vid och
-kontrollera bilens förväntade position mot dess uträknade position.
+Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen
+ska börja rulla men inte så hög att den åker av banan i första kurvan. I början
+ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen passerat den första givaren.
+Därefter ska programmet göra beräkningar för en inledande konstant för bilen
+och det vanliga systemet ska ta vid och kontrollera bilens förväntade position
+mot dess uträknade position.
 
-- 
cgit v1.2.1

