From 10665954773002ebaf0ebc1efa9f8dcb06e15562 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 15 Oct 2019 12:09:50 +0200
Subject: =?UTF-8?q?80-tecken=20maximal=20radl=C3=A4ngd?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Designspec/events/warmup.tex | 14 ++++++++------
 1 file changed, 8 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Designspec/events/warmup.tex')

diff --git a/Dokument/Designspec/events/warmup.tex b/Dokument/Designspec/events/warmup.tex
index 8c81b93..ef4d989 100644
--- a/Dokument/Designspec/events/warmup.tex
+++ b/Dokument/Designspec/events/warmup.tex
@@ -1,10 +1,12 @@
 Enligt kravspecifikations punkt 8 ska programmet hantera olika typer av
-driftsfall såsom kall samt varm bana. Metoden för att lösa detta problem är
-att programmet automatiskt justerar bilens körning för olika typer av
-driftsfall. 
+driftsfall såsom kall samt varm bana. Metoden för att lösa detta problem är att
+programmet automatiskt justerar bilens körning för olika typer av driftsfall. 
 
 
-Programmet ska kunna identifiera förändringar i snitthastighet per
-segment och varvtid (även om programmet ger ut samma spänning). Detta kan bero på temperaturförändring i banan. Då systemet identifierat dessa förändringar ska programmet
-automatiskt justera en konstant (car\_constant, se sektion~\ref{sec:system_a_funcs}) som korrigeras succesivt tills bilen ligger på vald referenstid. 
+Programmet ska kunna identifiera förändringar i snitthastighet per segment och
+varvtid (även om programmet ger ut samma spänning). Detta kan bero på
+temperaturförändring i banan. Då systemet identifierat dessa förändringar ska
+programmet automatiskt justera en konstant (car\_constant, se
+sektion~\ref{sec:system_a_funcs}) som korrigeras succesivt tills bilen ligger
+på vald referenstid. 
 
-- 
cgit v1.2.1

