From 88f6dd1f607addcea89ba33add08d7d9e611fefd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Mon, 2 Dec 2019 14:31:47 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20i=20handhavande?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex
index 8fd7b8e..668a1c3 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
@@ -1,7 +1,7 @@
 \section{Handhavande}
 \label{app:handhavande}
 Starta Matlab 2015b. Observera att användaren måste använda datorn som finns
-inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Inne i Matlab ska användaren navigera sig till yc4 mappen och öppna den. Därefter markera och högerklicka på mappen kod och välj alternativet ''Add To Path''. Klicka på ''Select Folders And Subfolders'' som dyker upp när musen pekar på ''Add To Path''. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4 mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn i Matlab.
+inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Inne i Matlab ska användaren navigera sig till ''Kod'' mappen (som finns tillgängliga för alla i projektet). Börja med att högerklicka på mappen ''Kod'' och välj alternativet ''Add To Path''. Klicka på ''Select Folders And Subfolders'' som dyker upp när musen pekar på ''Add To Path''. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4 mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn i Matlab.
 
 Därefter välj vilka banor som ska köras via den externa touch displayen. Justera också referenstiden genom att klicka på plusstecknet eller minustecknet (notera att referenstiden ändras med 0.5 s intervall). Kryssa även i om någon av banorna ska köras manuellt. Starta genom att trycka på knappen nere i det högra hörnet på displayen. Observera att bilarna måste placeras några decimeter innan målgivaren före start.
 
@@ -19,6 +19,6 @@ Om knappen Varv väljs kommer information såsom ''target'' vilket är vald varv
 “mean” som är genomsnittlig varvtid och “stdev” är standardavvikelsen. För att
 se varvtiden för den andra banan klicka på knappen uppe i högra hörnet.
 
-Om programmet kraschar: Om programmet kraschar öppna main.m. Därefter skriv in
+Om programmet kraschar öppna main.m. Därefter skriv in
 ctrl och enter i avgränsningen som heter ''\%\% END OF RACE'' som finns i slutet av
 koden main.m.
-- 
cgit v1.2.1

