From bcdea62c386c3afad09659e5d5bcedd7b78fc22e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 13:33:44 +0100
Subject: Dela upp root.tex i olika filer och input{}

---
 .../appendix/01-handhavande.tex                    | 36 ++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 36 insertions(+)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex
index e69de29..40e68f5 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
@@ -0,0 +1,36 @@
+\section{Handhavande}
+Proceduren till handhavande för Matlab:
+
+Starta Matlab 2015b. Observera att användaren måste använda datorn som finns
+inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Väl inne i Matlab
+öppna filvägen för hårdisk X: och hitta sökvägen till yc4\_2019.
+
+Därefter markera och högerklicka på mappen kod och där kommer ett alternativ som
+heter Add To Path. Välj sedan Select Folders And Subfolders som dyker upp när
+musen pekar på Add To Path. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4
+mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn
+i Matlab.
+
+När koden körs i Matlab är dags att starta bilarna detta görs genom att via den
+externa touch displayen. Där finns möjligheterna att välja antalet banor som ska
+köras samt möjligheten att justera referenstiden. Kryssa även i om någon av
+banorna ska köras manuellt. Därefter starta genom att trycka på knappen nere i
+det högra hörnet på displayen.
+
+När programmet ska avslutas klickar användaren i kommentar fönstret i Matlab och
+klickar på q om bilen ska stanna direkt. Om användaren istället vill att
+bilen/bilarna ska stanna precis innan målgivaren klickar användaren på s
+(observera att detta fungerar endast efter varv ett).
+
+När programmet avslutas finns möjligheterna att se varvtiden/varvtiderna,
+segmentstiden/segmentstiderna samt att avsluta. Detta väljs utifrån de tre
+knapparna längst ner på displayen. Dessa knappar är Varv för att se varvtid,
+Segment för att se segmentstider. Samt knappen Avsluta.
+
+Om knappen Varv väljs kommer information såsom “target” vilket är vald varvtid.
+“Mean” som är genomsnittlig varvtid och “Stdev” är standardavvikelsen. För att
+se varvtiden för den andra banan klicka på knappen uppe i högra hörnet.
+
+Om programmet kraschar: Om programmet kraschar öppna main.m. Därefter skriv in
+ctrl och enter i avgränsningen som heter "\%\% END OF RACE" som finns i slutet av
+koden main.m.
-- 
cgit v1.2.1


From 3e0f6f0cf53ce2ca0f4e1f93b8df93184ff35ba4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 16:31:06 +0100
Subject: =?UTF-8?q?Skrev=20om=20i=20Handhavande,=20tog=20bort=20och=20f?=
 =?UTF-8?q?=C3=B6rtydligade=20text,=20skrev=20dit=20vart=20bilen=20ska=20p?=
 =?UTF-8?q?laceras=20innan=20start?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 .../appendix/01-handhavande.tex                    | 23 +++++-----------------
 1 file changed, 5 insertions(+), 18 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex
index 40e68f5..19201fc 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
@@ -1,21 +1,8 @@
 \section{Handhavande}
-Proceduren till handhavande för Matlab:
-
 Starta Matlab 2015b. Observera att användaren måste använda datorn som finns
-inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Väl inne i Matlab
-öppna filvägen för hårdisk X: och hitta sökvägen till yc4\_2019.
-
-Därefter markera och högerklicka på mappen kod och där kommer ett alternativ som
-heter Add To Path. Välj sedan Select Folders And Subfolders som dyker upp när
-musen pekar på Add To Path. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4
-mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn
-i Matlab.
+inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Inne i Matlab ska användaren navigera sig till yc4 mappen och öppna den. Därefter markera och högerklicka på mappen kod och välj alternativet ''Add To Path''. Klicka på ''Select Folders And Subfolders'' som dyker upp när musen pekar på ''Add To Path''. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4 mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn i Matlab.
 
-När koden körs i Matlab är dags att starta bilarna detta görs genom att via den
-externa touch displayen. Där finns möjligheterna att välja antalet banor som ska
-köras samt möjligheten att justera referenstiden. Kryssa även i om någon av
-banorna ska köras manuellt. Därefter starta genom att trycka på knappen nere i
-det högra hörnet på displayen.
+Därefter välj vilka banor som ska köras via den externa touch displayen. Justera också referenstiden genom att klicka på plusstecknet eller minustecknet (notera att referenstiden ändras med 0.5 s intervall). Kryssa även i om någon av banorna ska köras manuellt. Starta genom att trycka på knappen nere i det högra hörnet på displayen. Observera att bilarna måste placeras några decimeter innan målgivaren före start.
 
 När programmet ska avslutas klickar användaren i kommentar fönstret i Matlab och
 klickar på q om bilen ska stanna direkt. Om användaren istället vill att
@@ -27,10 +14,10 @@ segmentstiden/segmentstiderna samt att avsluta. Detta väljs utifrån de tre
 knapparna längst ner på displayen. Dessa knappar är Varv för att se varvtid,
 Segment för att se segmentstider. Samt knappen Avsluta.
 
-Om knappen Varv väljs kommer information såsom “target” vilket är vald varvtid.
-“Mean” som är genomsnittlig varvtid och “Stdev” är standardavvikelsen. För att
+Om knappen Varv väljs kommer information såsom ''target'' vilket är vald varvtid.
+“mean” som är genomsnittlig varvtid och “Stdev” är standardavvikelsen. För att
 se varvtiden för den andra banan klicka på knappen uppe i högra hörnet.
 
 Om programmet kraschar: Om programmet kraschar öppna main.m. Därefter skriv in
-ctrl och enter i avgränsningen som heter "\%\% END OF RACE" som finns i slutet av
+ctrl och enter i avgränsningen som heter ''\%\% END OF RACE'' som finns i slutet av
 koden main.m.
-- 
cgit v1.2.1


From ae0f08469d5fd37dadf0317f4141e381db935245 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 16:43:00 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20ett=20fel?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex
index 19201fc..93c1c83 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
@@ -15,7 +15,7 @@ knapparna längst ner på displayen. Dessa knappar är Varv för att se varvtid,
 Segment för att se segmentstider. Samt knappen Avsluta.
 
 Om knappen Varv väljs kommer information såsom ''target'' vilket är vald varvtid.
-“mean” som är genomsnittlig varvtid och “Stdev” är standardavvikelsen. För att
+“mean” som är genomsnittlig varvtid och “stdev” är standardavvikelsen. För att
 se varvtiden för den andra banan klicka på knappen uppe i högra hörnet.
 
 Om programmet kraschar: Om programmet kraschar öppna main.m. Därefter skriv in
-- 
cgit v1.2.1


From 85db9e291b09f02ba3b0004a58ac907c30bea0bf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 19:15:16 +0100
Subject: =?UTF-8?q?L=C3=A4st=20igenom=20och=20justerat?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex
index 93c1c83..8fd7b8e 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
@@ -1,4 +1,5 @@
 \section{Handhavande}
+\label{app:handhavande}
 Starta Matlab 2015b. Observera att användaren måste använda datorn som finns
 inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Inne i Matlab ska användaren navigera sig till yc4 mappen och öppna den. Därefter markera och högerklicka på mappen kod och välj alternativet ''Add To Path''. Klicka på ''Select Folders And Subfolders'' som dyker upp när musen pekar på ''Add To Path''. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4 mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn i Matlab.
 
-- 
cgit v1.2.1


From 88f6dd1f607addcea89ba33add08d7d9e611fefd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Mon, 2 Dec 2019 14:31:47 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20i=20handhavande?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex
index 8fd7b8e..668a1c3 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/01-handhavande.tex	
@@ -1,7 +1,7 @@
 \section{Handhavande}
 \label{app:handhavande}
 Starta Matlab 2015b. Observera att användaren måste använda datorn som finns
-inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Inne i Matlab ska användaren navigera sig till yc4 mappen och öppna den. Därefter markera och högerklicka på mappen kod och välj alternativet ''Add To Path''. Klicka på ''Select Folders And Subfolders'' som dyker upp när musen pekar på ''Add To Path''. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4 mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn i Matlab.
+inne i bilbanerummet och som är inkopplade till bilbanan. Inne i Matlab ska användaren navigera sig till ''Kod'' mappen (som finns tillgängliga för alla i projektet). Börja med att högerklicka på mappen ''Kod'' och välj alternativet ''Add To Path''. Klicka på ''Select Folders And Subfolders'' som dyker upp när musen pekar på ''Add To Path''. Därefter expandera bilbana mappen följt av yc4 mappen. Öppna sedan main.m och starta systemet genom att klicka på Run i Editorn i Matlab.
 
 Därefter välj vilka banor som ska köras via den externa touch displayen. Justera också referenstiden genom att klicka på plusstecknet eller minustecknet (notera att referenstiden ändras med 0.5 s intervall). Kryssa även i om någon av banorna ska köras manuellt. Starta genom att trycka på knappen nere i det högra hörnet på displayen. Observera att bilarna måste placeras några decimeter innan målgivaren före start.
 
@@ -19,6 +19,6 @@ Om knappen Varv väljs kommer information såsom ''target'' vilket är vald varv
 “mean” som är genomsnittlig varvtid och “stdev” är standardavvikelsen. För att
 se varvtiden för den andra banan klicka på knappen uppe i högra hörnet.
 
-Om programmet kraschar: Om programmet kraschar öppna main.m. Därefter skriv in
+Om programmet kraschar öppna main.m. Därefter skriv in
 ctrl och enter i avgränsningen som heter ''\%\% END OF RACE'' som finns i slutet av
 koden main.m.
-- 
cgit v1.2.1

