From 1cd2492e08588d13de368e2d7b195f938a7c1578 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Albin <albwa833@student.liu.se>
Date: Tue, 3 Dec 2019 15:16:53 +0100
Subject: Uppdaterad do_car i appendix

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex
index 20313af..30206f9 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/appendix/02-funktion.tex	
@@ -17,9 +17,7 @@ om position ligger utanför det nuvarande segmentet.
 \texttt{do\_boot(car, boot)} - Anropas en gång per programcykel i den så kallade
 boostrap-fasen. Se \ref{sec:systembeskrivning:uppstart} för information.
 
-\texttt{do\_car(car, t, displa\_data, boot)} - Anropas en gång per programcykel.
-Se \ref{sec:systembeskrivning:korning} och EN ANNAN DEL AV TEXTEN (vadå?) för
-information om hur en programcykel ser ut och NÅGOT MER (vadå?).
+\texttt{do\_car(car, t, displa\_data, boot)} - Anropas en gång per programcykel och innehåller ''Inhämtning av data'' och ''Behandling och sparande av data'' i figur \ref{fig:flow}.
 
 \texttt{do\_gov(car)} - Anropas varje gång en givare passerats. Vid målgivaren
 jämförs referenstiden och den förra varvtiden och car.constant anpassas efter
-- 
cgit v1.2.1

