From 1b0af267413cfc035ebcc8481c1ff4f5cbac3604 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Sat, 30 Nov 2019 21:57:26 +0100
Subject: =?UTF-8?q?Justerade=20text=20f=C3=B6r=20syfte=20och=20m=C3=A5l=20?=
 =?UTF-8?q?och=20uppstart?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex
index 15aed79..37b4b02 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/root.tex	
@@ -87,7 +87,7 @@ Detta projektet har utförts med hjälp av en bilbana samt flera bilar, givare,
 Syftet med projektet var att konstruera ett system som kör bilar runt en bilbana
 %(Se figur~\ref{fig:track_modell}).
 Med hjälp av informationen som har kunnat läsas av från givarna så skulle det
-skapas ett system som skulle få diverse bilar att köra runt på de 2 olika 
+skapas ett system som skulle få bilar med olika egenskaper att köra runt på de två olika 
 banorna på en vald referenstid. Huvudmålet är indelat i flera olika krav.
 Se avsnitt 3.2 i kravspecifikationen.
 \section{Begrepp och systemöversikt}
@@ -106,7 +106,7 @@ trycktes i och ändrar på variabler enligt de knapptryck som skett.
 
 \subsection{Uppstart} 
 
-Vid automatisk körning körs funktionen "do\_boot" vars syfte är att få fram en
+Vid automatisk körning körs funktionen \emph{do\_boot} vars syfte är att få fram en
 initierande konstant ("car\_constant") för den bil som står på banan. då bilen är
 positionerad framför målbågen höjer funktionen konstanten kontinuerligt i ett
 tidsintervall på 0.7 sekunder. när väl konstanten är tillräckligt stor för att
-- 
cgit v1.2.1

