From 0afdcd4a50f6d6454ac9ea4e5c4dc5198c9451e1 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Tue, 3 Dec 2019 14:00:21 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20stavfel?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex
index b1df599..e1c2107 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
@@ -3,7 +3,7 @@
 
 Runt om bilbanan finns 9 givare som skickar en signal när en bil passerar under
 dem. En av givarna kallas målgivaren vars signal går att skilja från övriga
-givare och således passar som en markör om när ett nytt varv inleds. Givarna
+givare och således passar som en markör när ett nytt varv inleds. Givarna
 delar in banan i nio delar, kallade segment. Dessa segment har i sin tur delats
 in i totalt 80 delsegment där ett delsegment motsvarar en fysisk bit av banan.
 För vardera bana och delsegment har ett värde på önskad spänningstillförsel till
@@ -12,7 +12,7 @@ av banan behöver olika mycket spänningstillförsel för samma hastighet och de
 eftersom bilarna vid vissa delar av banan inte kan åka lika snabbt som vid andra
 delar av banan för att inte riskera att åka av.
 
-Centralt för systemet är dels den karta som beskrivs ovan och dels en
+Centralt för systemet är den karta som beskrivs ovan samt en
 modifierare som beror på köregenskaperna för den nuvarande bilen. Det
 modifierande värdet kallas bilens \emph{konstant}. Denna konstant varierar
 beroende på hur mycket spänning en viss bil behöver för att nå en viss
-- 
cgit v1.2.1

