From 2113f4d6db26984b68b7f361626bfe16576b842a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Mon, 2 Dec 2019 21:24:26 +0100
Subject: =?UTF-8?q?Justering=20i=20sec=202.=20H=C3=A4nvisning=20av=20car.m?=
 =?UTF-8?q?ap=20till=20sec=202?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex
index b47e496..71eefd5 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
@@ -1,8 +1,9 @@
 \section{Begrepp och systemöversikt}
+\label{sec:begrepp och systemöversikt}
 
 Runt om bilbanan finns 9 givare som skickar en signal när
 en bil passerar under dem. En av givarna är målgivaren som går att skilja från de andra givarna då den ger ut en annan signal som defineras som nytt varv. Givarna delar in banan i nio delar, kallade segment. Dessa segment har i sin tur delats in i delsegment. Banan består av totalt 80 delsegment. Delsegementen har indelats utifrån längden på ban-bitarna från banan.
-För vardera bana och subsegment har ett värde på önskad spänningstillförsel till
+För vardera bana och delsegment har ett värde på önskad spänningstillförsel till
 banan tagits fram. Detta värde varierar dels eftersom bilarna vid olika delar av
 banan behöver olika mycket spänningstillförsel för samma hastighet och dels
 eftersom bilarna vid vissa delar av banan inte kan åka lika snabbt som vid andra
-- 
cgit v1.2.1

