From 57126a5ab66c180c6340f0331b5663e51b2aab13 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 17:11:56 +0100
Subject: Fixa citattecken

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex
index d2b7266..516aadf 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
@@ -1,10 +1,10 @@
 \section{Begrepp och systemöversikt}
 
-Runt om bilbanan finns 9 sensorer (kallade ''givare´´) som skickar en signal när
-en bil åker under dem. En av dessa givare agerar målgång (kallad ''målgivare´´)
+Runt om bilbanan finns 9 sensorer (kallade ''givare'') som skickar en signal när
+en bil åker under dem. En av dessa givare agerar målgång (kallad ''målgivare'')
 och skickar en egen signal systemet kan läsa av. Givarna delar naturligt in
-banan i nio delar, kallade ''segment´´. Dessa segment har i sin tur delats in i
-mindre delsegment, kallade ''subsegment´´. Banan består av totalt 80 subsegment.
+banan i nio delar, kallade ''segment''. Dessa segment har i sin tur delats in i
+mindre delsegment, kallade ''subsegment''. Banan består av totalt 80 subsegment.
 För vardera bana och subsegment har ett värde på önskad spänningstillförsel till
 banan tagits fram. Detta värde varierar dels eftersom bilarna vid olika delar av
 banan behöver olika mycket spänningstillförsel för samma hastighet och dels
@@ -46,7 +46,7 @@ Utöver dessa värden sparas ett antal värden för själva systemet.
 \begin{itemize}
 
 	\item \texttt{display.data} - En kö av kommandon som ska skickas till displayen.
-	\item \texttt{bootN.status} - Om den så kallade "bootstrapen" (se REF) är aktiv för bana N.
+	\item \texttt{bootN.status} - Om den så kallade ''bootstrapen'' (se REF) är aktiv för bana N.
 	\item \texttt{halt} - Om någon av bilarna åkt av och användaren valt att avbryta körningen.
 	\item \texttt{t} - Hur lång tid den nuvarande programcykeln tagit.
 	\item \texttt{highToc} - Längden på den längsta programcykeln. Används för att kontrollera krav 31.
-- 
cgit v1.2.1

