From 89540240a89ee1991d7c6cb19b71f39e0a7fcb72 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Mon, 2 Dec 2019 18:26:24 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20i=20system=C3=B6versikt=20s=C3=A5=20att?=
 =?UTF-8?q?=20de=20tog=20h=C3=A4nsyn=20till=20Victors=20kommentarer?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex | 7 ++-----
 1 file changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex
index af2711d..b47e496 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/02-system.tex	
@@ -1,10 +1,7 @@
 \section{Begrepp och systemöversikt}
 
-Runt om bilbanan finns 9 sensorer (kallade ''givare'') som skickar en signal när
-en bil åker under dem. En av dessa givare agerar målgång (kallad ''målgivare'')
-och skickar en egen signal systemet kan läsa av. Givarna delar naturligt in
-banan i nio delar, kallade ''segment''. Dessa segment har i sin tur delats in i
-mindre delsegment, kallade ''subsegment''. Banan består av totalt 80 subsegment.
+Runt om bilbanan finns 9 givare som skickar en signal när
+en bil passerar under dem. En av givarna är målgivaren som går att skilja från de andra givarna då den ger ut en annan signal som defineras som nytt varv. Givarna delar in banan i nio delar, kallade segment. Dessa segment har i sin tur delats in i delsegment. Banan består av totalt 80 delsegment. Delsegementen har indelats utifrån längden på ban-bitarna från banan.
 För vardera bana och subsegment har ett värde på önskad spänningstillförsel till
 banan tagits fram. Detta värde varierar dels eftersom bilarna vid olika delar av
 banan behöver olika mycket spänningstillförsel för samma hastighet och dels
-- 
cgit v1.2.1

