From ec3b0c6989a214a0a42955ac98ec5d860a87bd3a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?David=20Thor=C3=A9n?= <davth346@student.liu.se>
Date: Wed, 11 Dec 2019 16:06:17 +0100
Subject: Lite mer just

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/05-end.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/05-end.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/05-end.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/05-end.tex
index b29d289..8654bc1 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/05-end.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/05-end.tex	
@@ -11,8 +11,8 @@ Användaren kan välja att se varvtider från körningen som avslutades. Display
 visar dels en tabell med referenstid, genomsnittlig varvtid och
 standardavvikelse och dels en graf över alla varvtider för den ena av bilarna.
 Grafen är en vanlig ''scatter plot'' med linjer mellan punkterna. Utritat finns
-också den valda referenstiden och två linjer vid referenstiden + 0,5~sekunder
-respektive referenstiden - 0,5~sekunder, den maximalt tillåtna avvikelsen från
+också den valda referenstiden och två linjer vid referenstiden $+$ 0,5~sekunder
+respektive referenstiden $-$ 0,5~sekunder, den maximalt tillåtna avvikelsen från
 referenstiden. Om två bilar körts kan användaren byta bil genom att trycka på en
 knapp på displayen.
 
-- 
cgit v1.2.1

