From 96f47b72345b4c9019f70fd64a369485c2e1a64a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Tue, 3 Dec 2019 13:51:58 +0100
Subject: Mer tornardoarbete

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex
index 85fa026..5611c31 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/05-display.tex	
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 I varje programcykel skickas dessutom värdet på vardera bils spänningspålägg
 till två stapeldiagram på den ansluta displayen. Om ett nytt varv inleds skrivs
-dessutom förra varvnumret och varvtiden ut på displayen. Se del~
+dessutom förra varvnumret och varvtiden ut på displayen. Se appendix, del~
 \ref{app:funktioner och filer:display} för information om hur kommunikationen
 till displayen implementerades.
 
-- 
cgit v1.2.1

