Enligt kravspecifikationens punkt 12 ska de två olika banorna delas upp så att
ena banan styrs autonomt och den andra manuellt.  

