Enligt kravspecifikationens punkt 12 ska det vara möjligt att välja om en bana
ska köras manuellt eller autonomt. Det ska alltså gå att köra ena banan
manuellt medan den andra styrs av programmet. Detta styrs via displayen vid
uppstart.

