Enligt kravspecifikationen ska systemet detektera att en bil åkt av banan inom
10 sekunder. Om systemet inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den
senaste givaren antas bilen ha fastnat eller åkt av banan och programmet pausas
tills bilen är på banan igen och användaren trycker på ``fortsätt'' på
displayen. Med givarnas förväntade tidspassering ska programmet kunna se att en
bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte
passerat någon av givarna inom fem sekunder kan programmet öka spänningsnivån
gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Efter
ytterligare 5 sekunder ska programmet pausas och displayen skriva ut att bilen
har åkt av banan.

