Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste givaren antas bilen ha
fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
och användaren trycker på "fortsätt" på displayen. Med givarnas förväntade tidspassering så ska programmet kunna se att en bil inte passerat en givare vid den förväntade tidspasseringen. Har bilen inte passerat någon av givarna inom fem sekunder så kan programmet öka spänningsnivån gradvis som vid start för att kontrollera om bilen har stannat. Om ingen givare ger utslag inom fem sekunder till så ska programmet pausas och displayen skriva ut att det gjort det.

