Systemet ska detektera att en bil har åkt av banan inom 10 sekunder. Om systemet
inte får en ny givarsignal inom tio sekunder från den senaste antas bilen ha
fastnat eller åkt av banan och programmet pausas tills bilen är på banan igen
och användaren trycker på ``fortsätt'' på displayen.

