Vid start ska systemet hitta en spänningsnivå tillräckligt hög för att bilen ska börja rulla men inte
så hög att den åker av banan i första kurvan. I början ska därför spänningen öka lite i taget tills bilen
passerat den första givaren. Därefter ska programmet kunna göra beräkningar för en inledande konstant för bilen och det vanliga systemet ska ta vid och
kontrollera bilens förväntade position mot dess uträknade position.

