Innan målgivaren hittar vi ett läge där alla bilar är körbara och inte fastnar.
Till första givaren behåller bilen den spänning den behövde för att börja rulla
och vi kan därefter veta hur lång tid det tagit mellan start och och första
givaren. Med det kan vi räkna ut vilket vilken konstant (k) som bilen behöver. 
