För att systemet ska hitta en spänning som gör att bilen börjar rulla men inte
åker av banan i första kurvan ökas spänningen i början lite i taget tills bilen
passerar den första givaren. Efter det tar det vanliga systemet vid och
kontrollerar bilens förväntade position mot dess uträknade position.

