Enligt kravspecifikations punkt 8 ska programmet hantera olika typer av driftsfall såsom kall samt varm bana.
Metoden till att lösa detta problem är att programmet automatiskt kommer att justera bilens körning för olika typer av driftsfall. Programmet ska kunna identifiera förändringar i snitthastighet per segment och varvtid. Då programmet identifierat dessa förändringar ska det automatiskt justera en konstant (car constant, se 2.4) som används för att sätta hastigheten.