Enligt kravspecifikations punkt 8 ska programmet hantera olika typer av
driftsfall såsom kall samt varm bana. Metoden för att lösa detta problem är att
programmet automatiskt justerar bilens körning för olika typer av driftsfall. 


Programmet ska kunna identifiera förändringar i snitthastighet per segment och
varvtid (även om programmet ger ut samma spänning). Detta kan bero på
temperaturförändring i banan. Då systemet identifierat dessa förändringar ska
programmet automatiskt justera en konstant (car\_constant, se
sektion~\ref{sec:system_a_funcs}) som korrigeras succesivt tills bilen ligger
på vald referenstid. 

