\section{Systembeskrivning}

\begin{figure}
	\centering
	\includegraphics [height=0.8\textheight] {Figures/flow}
	\caption{Flödesschema över systemet.}
	\label{fig:flow}
\end{figure}

\input{text/system/01-innan-start}
\input{text/system/02-uppstart}
\input{text/system/03-korning}
\input{text/system/05-display}

\subsection{Avslut}

För att avbryta programmet manuellt kan användaren när som helst trycka på q
eller s på datorns tangentbord. Trycker användaren på q avslutas programmet
direkt. Trycker användaren på s stoppas varje bil var för sig och fordonet
stoppas när programmet uppskattar att bilen befinner sig 80~cm innan målgivaren.
Därefter avslutas programmet när båda bilarna stannat.

Om det har gått mer än nio sekunder sedan en givare passerades pausas programmet
och användaren informeras på styrdatorn att en bil misstänkts ha fastnat eller
åkt av banan. 

När körningen avslutas slutar systemet skicka spänning till banan.
Om en bil kört fler än två varv sparas statistik från körningen i en
\texttt{.mat}-fil med nuvarande datum och tid som filnamn.

Vid programslut visas statistik om varvtid och genomsnittlig segmenttid på
displayen. Se figurer xx-xx.

