\subsection{Display}

I varje programcykel skickas dessutom värdet på vardera bils spänningspålägg
till två stapeldiagram på den ansluta displayen. Om ett nytt varv inleds skrivs
dessutom förra varvnumret och varvtiden ut på displayen. Se del~
\ref{app:funktioner och filer:display} för information om hur kommunikationen
till displayen implementerades.

% I varje programcykel skickas värdet på \texttt{car.u} till två stapeldiagram på
% displayen för vardera bil. Se \ref{app:funktioner och filer:display} för information om displayens
% stapeldiagram. Om ett nytt varv inleds skrivs dessutom förra varvnumret och
% varvtiden ut på displayen.
