\subsubsection{Display}

I varje programcykel skickas nuvarande värdet på u till två stapeldiagram på
displayen för vardera bil. Se appendix N för mer information om displayens
stapeldiagram. Om ett nytt varv har inletts skrivs dessutom varvnumret och
varvtiden ut på displayen.
