\subsubsection{Display}

I varje programcykel skickas värdet på \texttt{car.u} till två stapeldiagram på
displayen för vardera bil. Se REF för information om displayens
stapeldiagram. Om ett nytt varv inleds skrivs dessutom förra varvnumret och
varvtiden ut på displayen.
