\subsection{Display under körning}

I varje programcykel skickas värdet på vardera bils spänningspådrag till två
stapeldiagram på den ansluta displayen. Om ett nytt varv inletts skrivs dessutom
förra varvnumret och varvtiden ut på displayen. Se Appendix~\ref{app:funktioner
och filer:display} för information om hur kommunikationen till displayen
är implementerad.

% I varje programcykel skickas värdet på \texttt{car.u} till två stapeldiagram på
% displayen för vardera bil. Se \ref{app:funktioner och filer:display} för information om displayens
% stapeldiagram. Om ett nytt varv inleds skrivs dessutom förra varvnumret och
% varvtiden ut på displayen.
