From 171651c556a7544b517dea9d69b3104de107467d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Tuneskog <aletu130@student.liu.se>
Date: Fri, 29 Nov 2019 11:12:30 +0100
Subject: =?UTF-8?q?=C3=84ndrade=20lite=20i=20texten=20i=20f=C3=B6rsta=20pa?=
 =?UTF-8?q?tenten?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Biblioteksuppgift/Biblioteksuppgift.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'Dokument/Biblioteksuppgift/Biblioteksuppgift.tex')

diff --git a/Dokument/Biblioteksuppgift/Biblioteksuppgift.tex b/Dokument/Biblioteksuppgift/Biblioteksuppgift.tex
index db9ff48..8df8298 100644
--- a/Dokument/Biblioteksuppgift/Biblioteksuppgift.tex
+++ b/Dokument/Biblioteksuppgift/Biblioteksuppgift.tex
@@ -109,7 +109,7 @@ Följande alternativ kan specificeras till dokumentmallen:
 
 
 \subsection{Patent i USA}
-En "canister purge method" kan minska antalet komponenter för ett aktivt purgesystem. En aktiv purge operation är genomförd med hjälp av att använda tryckvärde uppmätt med en insugningstrycksenor (intake pressure sensor). Istället för att använda tryckvärde uppmätt med en bakre tryckgivare (rear-end pressure sensor) efter att en "purge control solenoid valve" är fullt öppen.\footnote 
+En "canister purge method" kan minska antalet komponenter för ett aktivt purgesystem. Denna metod är genomförd med hjälp av att använda tryckvärde uppmätt med en insugningstrycksenor (intake pressure sensor). Istället för att använda tryckvärde uppmätt med en bakre tryckgivare (rear-end pressure sensor) efter att en "purge control solenoid valve" är fullt öppen.\footnote 
 
 
 
-- 
cgit v1.2.1

