From 93858d10523429c9d9b016f284623113d32ad71b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Fri, 29 Nov 2019 16:14:46 +0100
Subject: Flytta bakgrund/syfte till inledning

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/01-bakgrund.tex | 14 --------------
 1 file changed, 14 deletions(-)
 delete mode 100644 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/01-bakgrund.tex

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/01-bakgrund.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/01-bakgrund.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/01-bakgrund.tex
deleted file mode 100644
index 2c23e6a..0000000
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/01-bakgrund.tex	
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-\section{Bakgrund}
-I projektet har det funnits ett system bestående av en bilbana med diverse bilar, givare och ett spänningsaggregat för att tillföra ström till banan. Via en dator har det kunnat tillföras spänning till bilbanan och få bilarna att köra. Med de 9 givarna utplacerade på banan har det även gått att veta om en bil passerat och hur lång tid det tagit sedan den senaste passerade givaren.
-
-\section{Syfte och mål}
-Syftet med projektet var att konstruera ett system som kör bilar runt en bilbana
-%(Se figur~\ref{fig:track_modell}). 
-Till bilbanan finns det 9 ``givare'' som när
-de passeras skickar en signal till en dator. Genom att mäta tidsskillnaden
-mellan signalerna kan man räkna ut hur lång tid det tog för en bil att åka
-mellan två givare. Bilbanan är även kopplad till en dator där det finns
-möjlighet att justera bilarnas gaspådrag med en spänningstillförsel. Med hjälp
-av denna information ska ett system skapas som kör en eller två bilar runt
-bilbanan på en inställbar varvtid mellan 12 och 15 sekunder, samt gör att
-bilarna åker i mål så nära varandra i tiden som möjligt.
-- 
cgit v1.2.1

