From c0616c2e752b2c786b89a3aa84d185b970ae042e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Gustav=20S=C3=B6rn=C3=A4s?= <gusso230@student.liu.se>
Date: Sun, 1 Dec 2019 15:49:28 +0100
Subject: =?UTF-8?q?Gustavs=20=C3=A4ndringar?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

---
 Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex | 11 ++++++-----
 1 file changed, 6 insertions(+), 5 deletions(-)

(limited to 'Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex')

diff --git a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex
index d131edf..19e3003 100644
--- a/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex	
+++ b/Dokument/Teknisk Dokumentation/text/system/01-innan-start.tex	
@@ -1,10 +1,11 @@
 \subsection{Innan start}
 
-Vid uppstart ritas knappar ut på displayenm se figur x. Med dessa knappar går
+Vid uppstart ritas knappar ut på displayen, se figur x. Med dessa knappar går
 det att välja om en eller två banor ska vara aktiva och om de ska styras
 autonomt av systemet eller manuellt med handkontroll. Det går också att ställa
 in en referenstid mellan 12 och 15 sekunder med 0,5 sekunders intervall genom
-att trycka på + och - på displayen. Varje 0,x sekunder skickas ett kommando till
-displayen som skickar information om alla knapptryck som skett sedan minnet
-efterfrågades senast. Händelserna bearbetas i den kronologiska ordning de
-trycktes i och ändrar på variabler enligt de knapptryck som skett.
+att trycka på + och - på displayen. För att reagera på knapptryck skickas varje
+0,4 sekunder ett kommando till displayen som instruerar displayen att lägga
+information om alla knapptryck som skett i dess interna minne. Detta interna
+minne läses sedan av och händelserna bearbetas i den kronologiska ordning de
+gjordes i.
-- 
cgit v1.2.1

