Enligt kravspecifikations punkt 8 ska programmet hantera olika typer av
driftsfall såsom kall samt varm bana.  Metoden till att lösa detta problem är
att programmet automatiskt kommer att justera bilens körning för olika typer av
driftsfall. Programmet ska kunna identifiera förändringar i snitthastighet per
segment och varvtid. Då programmet identifierat dessa förändringar ska det
automatiskt justera en konstant (car constant, se~\ref{sec:system_a_funcs}) som
används för att sätta hastigheten.
